1. 정확한 산림입지도 토양형 코드에 대한 정의가 무엇인가요? 코드의 1~28항목 까지는 토양에 대한 정보같으나 이후29~99번 같은 경우 토양 활용정보 같습니다.

산림입지토양도의 경우 제지 및 비산림 경계는 1:5,000 임상도의 기 구축자료를 이용하여 구축을 하였으나 암석지 및 전석지는 추가로 구획을 진행하였습니다. 29번은 전석지(Bs), 82번은 제지입니다.

비산림은 91~99번 입니다.

1:5,000 산림입지토양도 매뉴얼 기타구분

정사영상 및 수치지형도, 현지 확인 등을 통해 암석지를 확인하여 구획하며 최소단위는 0.1ha로 한다. 암석지(묘지, 임도 포함)는 R(rock)표기한다. 전석지의 경우에는 Bs(boulder stone)로 구분한다.

[1:5,000 산림입지토양도 토양형코드]

코드	코드명	설명
01	B₁	갈색건조산림토양(1)
02	B₂	갈색약건산림토양(2)
03	B₃	갈색적윤산림토양(3)
04	B₄	갈색약습산림토양(4)
05	rB₁	적색계갈색건조산림토양(5)
06	rB₂	적색계갈색약건산림토양(6)
07	R₁	적색건조산림토양(7)
08	R₂	적색약건산림토양(8)
09	Y	황색건조산림토양(9)
10	DR₁	암적색건조산림토양(10)
11	DR₂	암적색약건산림토양(11)
12	DR₃	암적색적윤산림토양(12)
13	DRb₁	암적갈색건조산림토양(13)
14	DRb₂	암적갈색약건산림토양(14)
15	GrB₁	회갈색건조산림토양(15)
16	GrB₂	회갈색약건산림토양(16)
17	Va₁	화산회건조산림토양(17)
18	Va₂	화산회약건산림토양(18)
19	Va₃	화산회적윤산림토양(19)
20	Va₄	화산회습윤산림토양(20)
21	Va-R₁	화산회자갈많은산림토양(21)
22	Va-R₂	화산회성적색건조산림토양(22)
23	Va-gr	화산회성적색약건산림토양(23)
24	Er₁	약침식토양(24)
25	Er₂	강침식토양(25)
26	Er-c	사방지토양(26)
27	Im	미숙토양(27)
28	Li	암쇄토양(28)
29	Bs	전석지(29)
82	R	제지
91	S	주거지
92	G	초지
93	C	경작지
94	W	수채
95	O	과수원
97	MA	군사지역(1:25,000)
99	E	기타

2. 산림입지도의 토양형 코드에 주거지의 경우 사람이 살 수 있는 곳을 의미하나요?

1:5,000 산림입지토양도는 임상도 제작을 위해 기 구획된 제지 및 산림과 비산림 경계 자료를 이용하였으며 주거지가 산림에 둘러싸여 있을 경우 구획을 하였습니다. 그러나 사람이 실제 거주하고 있는지는 확인하지 않았습니다.

산림의 구분

산림 및 비산림을 구분.

기 구축 임상도와 비교하여 산림→비산림, 비산림→산림으로 변화된 지역을 구분하여 수정.

산림의 정의는 ‘산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률’의 규정에 따름. 구체적으로는 최소 면적이 0.1ha(30m×30m) 이상, 수고가 최소한 5m 까지 자랄 수 있는 입목의 수관밀도가 10% 이상인 토지로서, 죽림을 포함하여 최소 폭이 20m 이상이어야 한다.

산림으로 구분된 지역은 임목의 유무에 따라 입목지와 무립목지로 구분.
무립목지는 교목의 울폐도가 10% 이하인 임분으로 미립목지와 제지를 포함

1:5,000 임상도 산림의 구분

구 분	부 호	구 분 기 준
입목지	1	산림의 정의에 따른 구분
무립목지	2	미립목지, 제지
비산림	0	산림이외의 지역과 산림으로 둘러싸여 있는 초지, 경작지, 하천, 과수원, 기타

비산림일지라도 완전히 산림으로 둘러싸여 있는 주거지, 초지, 경작지,
하천 등 수체, 과수원 등은 별도로 표시해주고 그 외의 지역은 기타로 표시

※ 미립목지 : 인위적 또는 자연적 요인에 의해 일시적으로 나무가 제거되었지만  산림으로 회복될 것으로 예상되는 산림

- 교목의 울폐도가 10%이하인 덤불지, 관목지

- 벌채지 (조림사업내역이 없는 경우)

※ 제    지 : 임도, 암석지, 묘지 등 임목육성에 쓰이지 않는 임지

- 임도, 사방시설 (면적 0.1ha, 폭10m 이상인 경우 구분)

- 암석지, 석력지 (군상으로 크게 구분)

- 채석장 (채석장에 이어지는 폭10m이하의 작업도로를 포함하여 구분)

- 송전탑 및 묘지는 0.1ha 이상만 구획하는 것이 원칙이나 기존에 구획된 묘지의 경우에는 반영하지 않음 (단, 공원묘지 등 영리를 목적으로 하는 대단위 묘지의 경우는 비산림)